**广西精记拉链有限公司清洁生产审核公示**

为做好节能减排管理工作，进一步节省能源、提高资源利用率，我公司现进行清洁生产审核，请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。

一、企业基本信息

企业名称：广西精记拉链有限公司

注册地址:广西玉林市福绵区樟木镇中村东侧地块3

法定代表人:吴妙根

生产经营场所地址:广西壮族自治区玉林市福绵区樟木镇（福绵）节能环保产业园3号地块

行业类别:棉纺织及印染精加工，铸造机械制造，表面处理

统一社会信用代码：91450900MA5MXD6K37

二、企业污染物排放情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 废水排放情况 | 悬浮物 | 105mg/l，达标排放（标准值1000mg/l） |
| 化学需氧量 | 1210mg/l，达标排放（标准值3000mg/l） |
| 五日生化需氧量 | 285mg/l，达标排放（标准值400mg/l） |
| 氨氮 | 11.7mg/l，达标排放（标准值20mg/l） |
| 总氮 | 18.9mg/l，达标排放（标准值40mg/l） |
| 总磷 | 0.5mg/l，达标排放（标准值4mg/l） |
| 硫化物 | 0.5mg/l，达标排放（标准值12mg/l） |
| 排放方式、去向 | 项目实施雨污分流、清污分流制度，除油、酸洗废水经中和处理后排入地下污水收集池(项目共设置2座有效容积共为 938m3的地埋式污水收集池)，其余生产废水经管沟排入厂区地  下污水收集池，之后通过污水提升泵泵送至园区污水收集管网，排入园区污水处理厂深度处理;食堂污水经隔油隔渣后与生活污水通过三级化粪池预处理后入园区污水收集管网，进入园区污水处理厂处理。 |
| 废气排放情况 | 颗粒物 | 6.8mg/m3，达标排放（标准值120mg/m3） |
| 非甲烷总烃 | 21.3mg/m3，达标排放（标准值120mg/m3） |
| 二氧化硫 | 未检出 |
| 氮氧化物 | 未检出 |
| 苯系物 | 1.30mg/m3，达标排放（标准值70mg/m3） |
| 排放方式、去向 | 压铸熔融粉尘、抛光粉尘和喷漆工艺产生喷砂粉尘合并一个排放口经水喷淋处理后经#28.1m 高排气筒排放；2、注塑废气、喷漆废气和（金  属排咪工艺打磨粉尘）合并成一个排放口经水喷淋塔+活性炭吸附+脱附+焚烧处理后经2#28.1m 排气筒排放；3、电泳废气经 UV 光氧催化处理后经活性炭吸附后经 3#27.5m 高排气筒排放。 |
| 固体废弃物处置情况 |  | 废纱料、废塑料、铜粉、废铜、锌合金浮渣、叻架渣、废尼龙等一般固废暂存于一般固废贮存区，定期出售给废品回收单位；漆渣、废清洗剂、回收油剂、废润滑油、废包装物、废活性炭等危险废物暂存于危险废物暂存间，定期  交由有危废处置资质单位处置。危废暂存间  需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求建设，并做好了警示标示卡，分类暂存危险废物，记录台账。 |

**广西精记拉链有限公司**

**2024年 2 月**